**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**


для заказа ножничного гидравлического подъемника

марки **Division®** модель **PNG**



**Информация о заказчике:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Название предприятия,  адрес монтажа |  |
| Контактное лицо,  должность, телефон,  e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики** |  |
| Высота подъема (ход) **∆Н**, мм |  |
|  |  |
| Размер платформы **A**, мм |  |
|  |  |
| Размер платформы **B**, мм |  |
|  |  |
| Размеры шахты (при наличии) **A'**, мм |  |
|  |  |
| Размеры шахты (при наличии) **B'**, мм |  |
|  |  |
| Грузоподъемность, кг |  |
|  |  |
| Количество уровней загрузки/выгрузки |  |
|  |  |
| Количество пультов управления, шт. |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительные характеристики** | |
| Расположение гидростанции:  встроенная или : выносная (длина РВД 5 м) | |
| Режим работы:  ручной или : автоматический | Датчики открытия дверей шахты |
| Подсветка кнопок пультов управления | Электромагнитные замки на двери шахты |
| Нужна доставка подъемника на объект | Рамка безопасности |
| Нужен монтаж подъемника | Кабина |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расположение опций** | **А** | **B** | **C** | **D** |
| Ограждение высотой 1250 мм  обшитое листом |  |  |  |  |
| Ограждение высотой 1250 мм  с бортиком |  |  |  |  |
| Бортик высотой 120 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Распашная калитка |  |  |  |  |
| Шлагбаум |  |  |  |  |
| Цепь |  |  |  |  |
| Стопоры\* или  Аппарель\* |  |  |  |  |

\* Стопоры (аппарель) убирают проседание/поднятие

подъемника при максимальной загрузке/разгрузке на

верхнем уровне (этаже).

|  |
| --- |
| **Дополнительные условия, характеристики, пожелания:** |
|  |
|  |

Заполненный опросный лист просим отправить на pro@p-d.by или по факсу: +375 17 226-24-24

Телефоны для консультации: т/ф: +375 17 226-24-24; моб.: +375 29 123-22-33; +375 29 545-33-33